**GARIS PANDUAN PERANCANGAN PETAK PENGECASAN KENDERAAN ELEKTRIK (EVCB)**

**6.0 CADANGAN KOMPONEN EVCB**

Setiap EVCB adalah digalakkan untuk dilengkapi dengan komponen berikut bagi meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna EV, pengguna jalan raya, serta orang awam:

a. **Kamera litar tertutup (CCTV)**  
b. **Ruang menunggu** yang selesa dan boleh diintegrasikan dengan kemudahan lain di sekitar EVCB, seperti kafe, kiosk, wakaf, dan bangku tempat duduk.  
c. **Reka bentuk EVCB** selaras dengan keperluan reka bentuk sejagat, contohnya saiz yang lebih besar untuk pengguna OKU.  
d. **Papan tanda informasi** untuk memaparkan maklumat harga, kaedah pembayaran, tata cara penggunaan, dan aplikasi digital.  
e. **Wheel stop**  
f. **Bumbung**  
g. **Pencahayaan** yang mencukupi.